**Opis przedmiotu zamówienia**

1. **Przedmiot zamówienia.**

Usługa dzierżawy łącza telekomunikacyjnego do Posterunku Policji w Kamieniu.

Tabela 1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Relacja** | | **Przepływność/ rodzaj łącza** |
| **Strona A** | **Strona B** |
| 1 | 35-036 Rzeszów  ul. Dąbrowskiego 30 | 36-053 Kamień 289 | 2Mbit |

1. **Wymagania techniczne zamawiającego.**
   1. Łącza cyfrowe n×64 kbit/s.
   2. Zakończenie łączy po obu stronach – styk G.703/G.704/120Ω.
   3. Wymagane przesyłanie zegara synchronizacji przez każde łącze od adresu A do adresu B w celu zapewnienia zgodności z zegarem policyjnej CA w punkcie B.
   4. Nie dopuszcza się rozwiązań technicznych wykorzystujących łącza radioliniowe lub satelitarne.
   5. Nie są wymagane dodatkowe szczeliny do zarządzania.
   6. Docelowa przepływność łączy – 2 Mbit/s (Zamawiający posiada urządzenia do obsługi takiej przepływności).